Проекционные видеомониторы
Видеомониторы с кинескопами получили наиболее широкое распространение, однако их физические размеры также ограничены - в основном, высоким напряжением, необходимым для ускорения электронов. Самые большие кинескопы в охранном телевидении не превышают 68 см (27"). Однако существуют другие способы формирования большого изображения - это проекционные методы. Несколько лет назад проекционные видеомониторы были очень громоздкими, дорогими и сложными в использовании и установке. Они состояли из трех отдельных оптических систем, каждая из которых проектировала один из основных цветов.
Сегодня видеопроекторы гораздо меньше, дешевле, имеют большую яркость и проще в использовании и установке. Как правило, они имеют ряд видеовходов: композитный видеовход RGB (или компонентный) видеовход, Y/C, компьютерный видеовход S-VGA и пр. Большинство проекторов - это однообъективные цветные проекторы, фильтрующие свет через ЖК-пленку.

Проектор не может давать такую же яркость, как и кинескоп, но технология развивается очень быстро и на рынке появляются все более и более яркие проекторы. Яркость обычно выражается в пюменах и типичный ЖК-проектор дает до 500 лм.
Разрешение также идет вперед вместе с развитием ЖК-технологии, и сегодня можно встретить проекторы с разрешением, далеко превосходящим разрешение видеокамер охранного телевидения, яркость проекторов стала еще сильнее с появлением новых цифровых микрозеркальных проекторов.

Информационный источник: www.videо-guаrds.ru